




Уважаемые пользователи продукции компании **HARPER**!

Мы получили от Вас отзыв о том, что в некоторых регионах России, при использовании нашей продукции, в ряде случаев, наблюдается проблема рассинхронизации звукового и видео ряда. Для излечения данной проблемы предлагаем Вам воспользоваться последней версией прошивки по описанной ниже инструкции.

1. Скопируйте пакет обновления (файл **usb\_upgrade\_HDT2-1510\_1.2.3.bin**) на USB флеш карту.
2. Включите ресивер, вставьте USB с прошивкой в порт USB, на пульте управления нажмите на кнопку **MENU**, чтобы войти в меню.
3. Нажмите на кнопку "**Вправо**", чтобы попасть на страницу "**Система**". 
4. Нажмите "**Вниз**" и выберите "**Обновление ПО**". 
5. Нажмите "**Вниз**" и выберите "**USB** о**бновление**".
6. Нажмите **ОК** и в появившемся меню выберите файл **usb\_upgrade\_FW\_HDT2-1510\_1.2.3.bin** затем нажмите **ОК**.
7. Начнется процесс обновления, на экране телевизора будет показана шкала прогресса обновления, после окончания обновления аппарат будет перезагружен. 
8. Обновление программного обеспечения ресивера завершено.